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	附件2：
医用耗材目录（第二批公开谈价耗材）

	参与耗材需为江苏省药品和医用耗材招采管理系统（以下简称省平台）产品

	序号
	项目名称
	要求
	单位

	1
	头帽牵引装置
	具备安全脱扣或等效安全设计，外力过大时自动分离。颈带透气软垫，可水洗。
	

	2
	铜镍钛正畸丝方丝
	截面尺寸符合ISO 15841；方丝圆角处理，降低槽沟摩擦。低滞后，持续轻柔矫治力。抗塑性形变，反复弯折不易永久变形。抗拉强度满足临床要求。
	

	3
	正畸弹簧
	回弹优秀、力衰减小。簧体、挂钩、扭转臂无毛刺、裂纹、锐边，无氧化黑点，线圈间距均匀。
	

	4
	真空成型片（硬模片）压膜片
	口腔黏膜无刺激、无致敏；重金属溶出限量控制；浸提液酸碱度、蒸发残渣达标，无有害小分子析出。表面光滑，无裂纹、气泡、针孔、杂质、毛刺；无刺激性异味，高透光。热真空/压力成型，加热后均匀延展，成型后回弹小、尺寸稳定，抛光后边缘光滑。
	

	5
	正畸橡皮圈
	聚氨酯材质，非乳胶橡皮圈。24h力衰小，持续轻力稳定。口腔接触无细胞毒性，无乳胶致敏源。
	

	6
	正畸金属托槽
	托槽表面光滑减少黏膜刺激。自锁结构开合稳定、反复使用不失效。具备多种转矩规格可选。
	

	7
	正畸支抗
	螺纹、钉头光滑，无毛刺、裂纹、划痕；钉头牵引孔边缘圆滑。自攻设计，配合专用起子，无打滑。
	

	8
	定制式矫治器
	弹性好，边缘光滑，哑光高透，不容易发黄，在佩戴周期内不容易发生永久变形，保持矫治器形态。
	

	9
	定制式矫治器
	弹性好，边缘光滑，哑光高透，不容易发黄，在佩戴周期内不容易发生永久变形，保持矫治器形态。
	

	10
	自锁金属正畸托槽
	自锁结构，开合稳定；预置粘接剂。
	

	11
	牙科石膏
	符合YY标准；抗压强度≥35MPa，抗折强度≥7MPa，线固化膨胀≤0.15%；低膨胀，模型精度高；初凝、终凝满足临床操作要求。
	

	12
	弹性体印模材料（轻体）
	用于口腔科临床印取口腔模型。
	

	13
	贴面粘接组合装（套装）
	用于粘接陶瓷、纤维增强型复合树脂以及树脂制成的间接修复体如嵌体、高嵌体、全冠、非金属桥，尤其适用于贴面粘接。
	

	14
	隔离衣
	隔离衣为单独包装，医用灭菌级，一次性使用。
	

	15
	一次性口围
	一次性使用。
	

	16
	医用聚乙烯膜胶带（心电监护膜）
	一次性使用，保证使用过程中有较好的持粘性。需与我院现有心电监护设备兼容。
	

	17
	一次性使用鼻氧管
	一次性使用，保证各部件连接处强度稳定。
	

	18
	一次性使用连接导管
	一次性使用，吸力强度可，适用于种植外科配套电动吸引器。需与我院现有电动吸引器兼容，提供兼容性证明。
	

	19
	排龈膏
	适配常规树脂输送枪。机械挤压排龈+氯化铝收敛止血，不固化，水和气枪即可冲净。适用健康牙周，冠桥备牙、取模、粘接前龈缘暴露；兼容硅橡胶、聚醚印模、口内扫描。
	

	20
	机用根管锉（根管再治疗锉）
	推荐转速300–600 rpm，扭矩1.0–2.5 N·cm；支持连续旋转或往复摆动。134℃高温高压灭菌，可重复灭菌。用于根管再治疗，去除旧牙胶，无需溶剂即可清除牙胶。颜色按ISO编码或可区分即可；金色、银色、蓝色等不同热处理工艺可选。
	

	21
	牙齿脱敏剂
	白色均质糊剂，无结块、无离析。适用于牙本质过敏；备牙后、洁牙后、牙根暴露冷热酸甜敏感；可局部涂布或刷牙使用，单次涂布保持3–5分钟。
	

	22
	齿科树脂粘接剂套装
	无硅烷、无Bis-GMA，基质为纯丙烯酸树脂体系；固化后有韧性。适用于粘接金属桩核、金属/烤瓷粘接桥、固位冠；牙隐裂髓内粘接；牙体、金属、陶瓷修复体粘接。
	

	23
	磷酸酸蚀剂
	配套一次性输送头，性状有色半凝胶，水溶性，水冲可完全清除残留。适用于牙体直接充填、嵌体/冠桥/贴面/托槽粘接前，牙釉质、牙本质全酸蚀/选择性酸蚀；也可清洁修复体粘接面。
	

	24
	氧化锌丁香酚水门汀
	适用于牙科暂时修复、窝洞垫底、根管治疗暂封及根尖周炎开放止痛。
	

	25
	牙科抛光杯
	适用：牙体表面洁治抛光、树脂修复体表面抛光、去除污渍及多余树脂；可用于种植体清扫。一次性使用。
	

	26
	牙科树脂粘合套装
	复合树脂直接充填、窝洞牙本质封闭、根面粘接、瓷/树脂修复体口内修补。
	

	27
	一次性使用无菌冲洗针
	侧方末端开口，包装：独立无菌包装。适用于口腔科根管/窝洞冲洗。
	

	28
	橡皮障布
	适用：根管治疗、树脂充填、嵌体/贴面粘接、窝沟封闭等操作，隔离唾液、保护口腔软组织，防误吸。一次性使用。
	

	29
	牙科抛光条
	适用：树脂充填修复体邻面打磨抛光、去除树脂飞边；正畸邻面去釉；牙面邻面抛光；一次性使用。
	

	3-2
	组织固定液
	pH中性区间，适配病理组织切片；固定比例建议标本:固定液=1:4，无杂质、无沉淀，液体澄清；
	

	11-2
	除颤监护仪-多功能电极片
	耐受360J高压放电，一次性、自粘、灭菌，独立包装;
	

	13-2
	一次性使用无菌注射器带针
	要求：灭菌独立包装
	

	19-2
	酸蚀剂
	  微机械固位强、凝胶不流淌、细弯针头适配、全酸蚀 / 半酸蚀通用。适用于复合树脂充填、嵌体 / 高嵌体粘接；正畸托槽、贴面、全冠粘接前酸蚀；窝沟封闭、预防性树脂充填；牙周 / 牙体修复前牙面处理
	

	32-2
	正畸托槽
	硬度、韧性均衡，不易变形、耐腐蚀，粘接固位力强，不容易掉。
	

	33-2
	正畸陶瓷自锁托槽
	 被动滑盖，金属内衬槽沟，滑动效率接近金属自锁，网底粘接面积大
	

	34-2
	正畸带环粘接剂
	粘接强度高，收缩率低、边缘密封性好、韧性佳、光固化可控
	

	35-2
	聚羧酸锌水门汀
	可用于治疗儿童龋齿、作窝洞的垫底和衬层
	

	36-2
	弹性体印模材料
	兼容我院现有设备，用于搭配轻体，对全口/局部义齿/个别托盘取终印模，精细制取全口牙槽嵴、软组织形态
	

	41-2
	检查手套
	弹性好耐拉伸，强韧性不易破，精密度高不泄露，非灭菌
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